|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gegevens**  Merk/Type:  Nummer: | | | **Machine**  Kolomboormachine | | |
| **HBM 20 mm Professionele Kolomboormachine Met Digtale Diepte uitlezing Foto**  **2**  **1**  **3** | | | **Bedoeld voor**  Boren | | |
| Uitleg foto   1. Noodstop 2. Aan/uit knop 3. Afschermkap t.b.v. boorkop en boor | | |
| **Pictogrammen** | | | | | |
| Veiligheidsbril verplicht | Handschoenen verboden | Loshangend lang haar verboden | Sieraden verboden | Nauwsluitende kleding verplicht | Gevaar voor handletsel |
| **Risico’s**   * De draaiende boor kan je grijpen * De boor kan vastslaan, afbreken en je dan raken * Krullen of spanen die je raken * Tussen de aandrijving komen * De boormachine kan omvallen * Het product raakt je door het niet goed opspannen | | | **Maatregelen**   * Volg de instructies die in de pictogrammen zijn aangegeven * Span het product altijd op * Zet de kap op de juiste hoogte en houd de kap over de aandrijving dicht * Zet de boormachine uit bij het opspannen en na het boren * Verwijder spanen alleen als de boormachine stil staat * Leg geen andere spullen op de tafel | | |
| **Afwijkingen**   * Meld eventuele defecten of afwijkingen. Let vooral op veiligheidskappen en voorzieningen. * Stop met werken als je niet volgens de regels kunt werken en overleg met je leidinggevende. | | | | | |